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 ЗГПУ Груп ООД
МАГНИТЕН ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА ЛИНЕЙНО ПРЕМЕСТВАНЕ 

ЗГПУ Груп ООД предлага нискобюджетния безконтактен магнитен инкрементален преобразувател, тип МЛП-1А, състоящ се от четяща глава и магнитна гъвкава лента със самозалепящ слой. Преобразувателят е предназначен за измерване на линейно преместване, като дължината на магнитната лента е до 50 m. Успешно може да замести оптичните инкременталните линии там, където има достатъчно точни линейни направляващи. Изходните сигнали от преобразувателя са стандартни инкрементални изходи. Разрешаващата способност е 0,025 mm, като реперният сигнал С е на всеки 4 mm. Разстоянието от четящата глава до магнитната лента е в границите от 0,8 до 1,2 mm. Стандартното захранващо напрежение е 5 VDC, изходните сигнали са с предаватели по дълга линия, тип RS-422. Като опция се предлагат и други захранващи напрежения и изходни сигнали. Предлага се и в комплект с реверсивен брояч РБ-8 като измервателна система за линейни премествания.
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