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Това ти е схемата, а следващата картинка ти е амплитудно.честотната характеристика. Не и обръщай внимание, ме пропуска много високите честоти. Операционният усилвател ще ги отреже. Имаш лента на пропускане от около 5 Хц до към 5КХц. Ако искаш по-ниски честоти, увеличавай прехвърлящите кондензатори.
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Не познавам нози ОУ и не зная, как би се чувствал при 50 Ома товар. Ако сложиш комплементарна двойка обаче, трябва да доведеш транзисторите до режим клас АВ, защото ще има изкривявания. Все пак опитай да свържеш двете бази заедно към изхода, но обратната връзка към инвертиращия вход я взели от двата емитера. Може пък да отстрани нелинейностите.
